苏州市航道维护尺度信息

（非省干线六级及以上航道）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 航道名称 | 航段起点名称 | 航段终点名称 | 航段里程(公里) | 航段内维护尺度情况 | | | 备注 |
| 最小航道水深（m） | 最小航道宽度（m） | 最小航道弯曲半径（m） |
| 1 | 苏虞线 | 申张线汊口 | 张家甸 | 11.238 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 2 | 苏虞线 | 张家甸 | 界泾 | 5.971 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 3 | 苏虞线 | 界泾 | 冶长泾叉口 | 4.082 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 4 | 苏虞线 | 冶长泾叉口 | 苏州西大桥 | 4.102 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 5 | 苏虞线 | 苏州西大桥 | 苏张支线叉口 | 3.163 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 6 | 苏浏河 | 浏河口 | 嘉定陈家栅 | 7.02 | 2.25 | 29.0 | 8000 |  |
| 7 | 苏浏河 | 太仓吴家宅 | 嘉定金家村 | 2.81 | 2.25 | 29.0 | 8000 |  |
| 8 | 苏浏河 | 太仓太胜村 | 吴塘口 | 5.25 | 2.25 | 29.0 | 8000 |  |
| 9 | 苏浏河 | 吴塘口 | 青阳港北口 | 11.549 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 10 | 苏浏河 | 青阳港北口 | 大西门 | 4.251 | 1.8 | 18.4 | 250 |  |
| 11 | 苏浏河 | 大西门 | 三里桥 | 1.792 | 2.25 | 29 | 250 |  |
| 12 | 苏浏河 | 三里桥 | 界浦江 | 8.673 | 2.25 | 29 | 250 |  |
| 13 | 苏浏河 | 界浦江口 | 青秋浦口 | 4.677 | 1.8 | 18.4 | 400 |  |
| 14 | 苏浏河旅游航道 | 青秋浦口 | 糖坊湾桥 | 16.229 | 1.8 | 16.0 | 100 |  |
| 15 | 望虞河 | 长江口 | 望虞河闸 | 1.811 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 16 | 望虞河 | 望虞河闸 | 申张线汊口 | 16.347 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 17 | 望虞河 | 申张线汊口 | 嘉陵塘北口 | 13.527 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 18 | 望虞河 | 鹅真荡南口 | 漕湖南口 | 3.627 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 19 | 望虞河 | 大运河口 | 沙墩港口 | 2.548 | 2.25 | 29.0 | 250 |  |
| 20 | 苏州老运河线 | 宝带桥 | 朱泾桥 | 1.242 | 1.8 | 18.4 | 8000 |  |
| 21 | 申湖复线 | 太浦河 | 六里厍 | 1.039 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 22 | 申湖复线 | 六里厍 | 莺脰湖 | 3.137 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 23 | 苏西线 | 新运河 | 横塘浜 | 2.575 | 1.8 | 18.4 | 400 |  |
| 24 | 苏西线 | 横塘浜 | 木渎胥江桥 | 4.801 | 1.8 | 18.4 | 240 |  |
| 25 | 苏西线 | 木渎胥江桥 | 胥口胥江桥 | 3.749 | 1.8 | 18.4 | 200 |  |
| 26 | 苏西线 | 胥口胥江桥 | 胥口船闸闸桥 | 2.057 | 1.8 | 18.4 | 200 |  |
| 27 | 苏西线 | 胥口船闸闸桥 | 西山元山嘴 | 15.293 | 1.8 | 18.4 | 200 | 湖区航道 |
| 28 | 澄杨线 | 新油库 | 滋生桥 | 4.59 | 1.35 | 16.0 | 110 |  |
| 29 | 澄杨线 | 滋生桥 | 袁家桥 | 12.11 | 1.35 | 12.0 | 110 |  |
| 30 | 盐铁塘 | 苏浏线 | 杨林塘 | 9.969 | 1.35 | 16.0 | 130 |  |
| 31 | 常浒线 | 长江口 | 浒浦闸 | 2.228 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 32 | 常浒线 | 浒浦闸 | 白宕桥 | 2.064 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 33 | 常浒线 | 白宕桥 | 申张线汊口 | 22.199 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 34 | 老锡十一圩线 | 新市河河口 | 新市河南桥 | 1.48 | 1.35 | 12.0 | 110 |  |
| 35 | 老锡十一圩线 | 新市河南桥 | 黄旗桥 | 7.49 | 1.35 | 12.0 | 110 |  |
| 36 | 老锡十一圩线 | 黄旗桥 | 北国 | 2.1 | 1.35 | 12.0 | 110 |  |
| 37 | 锡虞线 | 嘉陵唐北口 | 吊邾桥 | 3.631 | 1.35 | 12.0 | 110 |  |
| 38 | 澄虞线 | 望虞河口 | 新师桥 | 3.542 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 39 | 澄虞线 | 新师桥 | 王庄大桥 | 5.425 | 1.35 | 12.0 | 60 |  |
| 40 | 浒光运河 | 竹青桥 | 哑子口 | 11.805 | 1.35 | 12.0 | 250 |  |
| 41 | 青秋浦 | 胜浦 | 唯亭 | 7.225 | 2.25 | 29.0 | 288 |  |
| 42 | 老申张线 | 巴城湖 | 大西门 | 11.71 | 1.8 | 18.4 | 110 |  |
| 43 | 六干河 | 长江 | 七干河口 | 11.1 | 1.8 | 18.4 | 320 |  |

注：表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位、河床的变化而变化，本通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。